Sakul - http://wwww.sakul.cz - SakulRaider@seznam.cz (2016)
Program pro měření CO2 pomocí čidla Figaro CDM4161A
Určeno pro verzi hardwaru 1.0
Verze programu 1.0:
v1.0 - 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Určeno pro ATMEGA8-16PU                    (ATMEGA328P-PU (Arduino UNO))
Vývojové prostředí Arduino IDE 1.6.5
LED Bargraf (signalizace):
Zelená  LED1 - 400ppm
        LED2 - 600ppm
        LED3 - 800ppm
        LED4 - 1000ppm
        LED5 - 1200ppm
        LED6 - 1400ppm
        LED7 - 1600ppm
        LED8 - 1800ppm
        LED9 - 2000ppm
        LED10 - 2200ppm
Při zahřívání čidla blikat LED5 a LED6