Sakul - http://wwww.sakul.cz - SakulRaider@seznam.cz (2019)
Stopky v4.1 - Stopky nejen pro hasiče
Arduino IDE v1.8.9
Firmware v1.0
Procesor ATMEGA32U4-AU (Arduino Leonardo)
------------------------------------------------------------
Dodělat:
 - 
 - 

Info: 
------------------------------------------------------------
Použit LCD s podsvícením 2X16 znaků připojený pomocí převodníku na I2C sběrnici.
S výstupem na velý displej.

// AT Příkazy --------------------------------------------------------------------------------
1. Režim provozu: (AT-Rezim1*) / Umožňuje nastavit režim stopek přes terminál (USB). Podporované parametry 1-3 (default: AT-Rezim1*).
2. Čas blokování pro režim 2: (AT-Blokovani5*) / Umožňuje nastavit prodlevu mezi spuštěním a ukončením měření, pokud jsou stopky v režimu 2 (ovládání START/STOP jedním tlačítkem).
   Podporované parametry 1-30 (default: AT-Blokovani5*) hodnota udává čas v sekundách.
3. Čas odečtu (příprava družstva): (AT-Odecet500*) / Nastavuje čas pro přípravu družstva pro režim stopek 1. Hodnotu nastavujeme v rozsahu 1-5959 což odpovídá 1 vteřině až 59:59 min,
   tedy až 1 hodina. Čas se zadává tedy následovně. Pokud chceme nastavit 15minut a 30vteřin bude zápis vypadat 1530 (15:30). Pro 5 minut bude zápis 500 (5:00).
   (default: AT-Odecet500*)
4. Výpis konfigurace: (AT-Info*) / Zobrazí všechny dostupné informace o stopkách na terminálu.
5. Uložení konfigurace: (AT-Save*) / Uloží všechny upravené hodnoty do EEPROM. Jinak by se po restartu stopek načetly původní hodnoty.
